==================================
   Lectus Modbus OPC/DDE сервер

   версия 3.10

   LectusSoft 2004-2019
==================================

Описание
---------------------
Lectus Modbus OPC/DDE сервер - полнофункциональный OPC и DDE сервер с возможностью 
подключения различных Modbus-устройств по нескольким каналам передачи данных 
одновременно:
   - выделенные физические линии (RS232, RS485);
   - связь через сотовую сеть посредством GSM-модема.

Lectus Modbus OPC/DDE сервер имеет удобный пользовательский интерфейс, 
позволяющий легко настроить доступ к устройству.
Реализована спецификация OPC DA 2.05A



Процедура установки
---------------------
1) Запустите Setup.exe
2) Следуйте инструкциям по установке

В меню "ПУСК\Программы" будет создана папка "Lectus Modbus OPC and DDE server"


Лицензия
---------------------
Программа распространяется в файлом лицензии opcserv.key.
Срок действия указан в строках StartData(начальная дата), 
EndData(конечная дата). В случае истечения срока или отсутствия
файла лицензии программа автоматически закроется через 30 минут.


История версий:
---------------------
(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 33) 15.06.19
    - Изменено: оптимизирована работа памятью

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 32) 03.06.19
    - Исправлено: перевод интерфейса на другие языки

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 31) 14.04.19
    - Изменено: оптимизировано выполнение SQL скриптов

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 30) 03.02.19
    - Добавлено: частичное получения данных через MQTT
	- Добавлено: установка признака Retain при публикации данных на MQTT брокере
    - Изменено: синхронная запись выполняется асинхронно 
    - Исправлено: утечка памяти при чтении архивов через OPC HDA.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 29) 16.12.18
    - Исправлено: маршрутизация устройств.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 28) 24.10.18
    - Исправлено: обработка ответа при маршрутизации.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 27) 22.04.18
    - Исправлено: запуск от имени OPC клиента.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 26) 15.04.18
    - Добавлено: чтение TCP сервером фрагментированных Modbus TCP пакетов
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 25) 08.04.18
    - Добавлено: MQTT клиент
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 24) 04.03.18
	- Изменено: менеджер памяти.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 23) 28.11.17
    - Изменено: обновление состояния действий.
	- Изменено: кодирование/декодирование строки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 22) 22.11.17
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 21) 29.10.17
	- Добавлено: возможность добавления новых языков.
	- Добавлено: поддержка английского языка.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 20) 31.05.17
	- Изменено: прием данных по TCP/IP.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 19) 19.05.17
	- Изменено: менеджер памяти.
	- Изменено: проверка размера принимаемого Modbus пакета.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 18) 01.03.17
	- Изменено: инициализация Modbus Slave переменных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 17) 08.01.17
	- Исправлено: завершение асинхронных операций OPC HDA переменных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 16) 10.12.16
	- Изменено: удаление OPC HDA переменных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 15) 24.11.16
	- Исправлено: передача данных по TCP/IP каналу.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 14) 08.11.16
    - Добавлено: проверка TCP/IP канала связи в режиме Slave.
	- Исправлено: перемещение узлов вверх/вниз при наличии переменных в дочернем узле.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 13) 09.08.16
    - Исправлено: сохранение зашифрованной конфигурации.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 12) 20.07.16
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 11) 11.06.16
    - Изменено: увеличен таймаут записи в COM порт.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 10) 17.05.16
    - Изменено: доступность формата истории "Овен" и "Взлет".

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 9) 13.03.16
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 8) 05.02.16
    - Изменено: увеличено максимальное значение таймаута межсимвольного интервала для COM порта.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 7) 01.02.16
    - Изменено: оптимизировано дублирование состояния переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 6) 01.11.15
    - Исправлено: передача данных по DDE.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 5) 19.10.15
    - Изменено: TCP клиент.
    - Изменено: TCP сервер.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 4) 16.07.15
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 3) 30.06.15
    - Исправлено: инициализация модемного подключения.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 2) 15.06.15
    - Изменено: вывод заголовка лога.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.10 (сборка 1) 01.06.15
    - Добавлено: поддержка Unicode для визуальных форм.
	- Добавлено: поддержка Unicode для файла справки.
	- Добавлено: поддержка Unicode для инсталлятора.
	- Изменено: передача строк драйверам реализующим протоколы.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 133) 19.04.15
    - Изменено: оптимизировано разделение COM порта между разными драйверами.
    - Исправлено: чтение даты из SQL базы данных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 132) 16.03.15
    - Добавлено: возможность использования разных TCP сессий для разных устройств.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 131) 18.02.15
    - Изменено: вывод в окно лога.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 130) 28.12.14
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 129) 14.12.14
    - Изменено: вывод в лог
    - Изменено: получение данных без CRC.
    - Исправлено: завершение работы с менеджером памяти.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 128) 19.11.14
    - Добавлено: для переменных с маштабированием установлен тип Double Float.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 127) 06.04.14
    - Изменено: установка значения в Slave режиме.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 126) 16.03.14
    - Изменено: оптимизированы асинхронные операции чтения/записи.
    - Исправлено: одновременная работа в режиме Master и Slave для модемного подключения.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 125) 23.02.14
    - Изменено: вывод в лог.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 124) 17.02.14
    - Добавлено: сброс состояния переменных при опросе через POLL.
    - Исправлено: запуск через RDP.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 123) 02.02.14
    - Добавлено: проверка на максимальный размер команды для Modbus Slave.
    - Изменено: оптимизирован вывод в лог.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 122) 19.01.14
    - Изменено: сетевые интерфейсы TCP сервера.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 121) 29.12.13
    - Изменено: оптимизировано удаление переменных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 120) 15.12.13
    - Изменено: текст лицензионного соглашения.
	- Изменено: обработка задач завершивших выполнение.
	- Исправлено: сохранение описания переменных-свойств.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 119) 08.12.13
    - Добавлено: защита от некорректной буфферизации на канале связи нескольких ответов.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 118) 01.12.13
    - Добавлено: улучшена буферизация при получении данных по каналу Modbus через TCP.
	- Изменено: режим Modbus Slave.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 117) 24.11.13
    - Исправлено: заполнение данными в Slave режиме

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 116) 20.11.13
    - Добавлено: отработка диагностической Modbus функции
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 115) 13.11.13
    - Изменено: сворачивание в трей
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 114) 10.11.13
    - Изменено: установка значения переменной в Slave режиме
	- Изменено: установка значения с помощью переменной-свойство
	- Изменено: отображение адреса Modbus переменной
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 113) 13.10.13
    - Добавлено: установка размера регистра в дополнительных настройках узла
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 112) 13.08.13
    - Добавлено: вывод всего списка переменных в отладочном режиме
    - Удалено: синхронизация при выводе состояния группы
    - Исправлено: асинхронное чтение.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 111) 23.06.13
    - Добавлено: использование реальных (не виртуальных) ключей реестра при исполнении на ОС x64.
	- Изменено: увеличена стабильность исполнения скриптов.
	- Изменено: увеличена стабильность исполнения SQL скриптов.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 110) 13.06.13
    - Добавлено: защита от взаимного deadlock-а с OPC клиентом.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 109) 05.06.13
    - Изменено: дублирование переменных в безусловном режиме
	- Изменено: выполнение SQL скрипта
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 108) 14.04.13
    - Изменено: менеджер COM портов.
    - Удалено: асинхронный опрос по Modbus TCP.
	- Удалено: отключение COM порта при ошибке отключения модемного подключения.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 107) 01.04.13
    - Изменено: сохранение/загрузка переменной симуляции.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 106) 24.03.13
    - Исправлено: некорректная обработка пустой строки в SQL скрипте для SQL переменной.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 105) 17.03.13
    - Добавлено: получение состояния из внутреннего кэша данных при синхронном чтении.
	- Изменено: максимальное значение для параметра "Максимальный размер пакета".
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 104) 10.03.13
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 103) 03.03.13
    - Добавлено: восстановление состояния из внутреннего кэша при добавлении переменных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 102) 27.02.13
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 101) 24.02.13
    - Добавлено: вывод в лог состояния при синхронном опросе.
	- Изменено: синхронизация между потоками опроса разных каналов.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 100) 27.01.13
	- Добавлено: оптимизирование при сохранении состояния переменных во встроенной базе данных.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 99) 15.12.12
	- Изменено: вычисление составной переменной.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 98) 11.11.12
    - Добавлено: настройка "Кол-во гудков для приема звонка" для модемного соединения.
	- Изменено: при ошибке связи значение не сбрасывается.
	- Изменено: поведение при синхронной записи.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 97) 08.10.12
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 96) 16.09.12
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 95) 09.09.12
    - Добавлено: страница лицензии при инсталляции.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 94) 27.08.12
    - Добавлено: инициализация модемного Slave подключения.
	- Добавлено: полный доступ для пользователей к папке профиля.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 93) 29.07.12
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 92) 05.07.12
    - Добавлено: изменение паузы при отключении от модемной линии.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 91) 20.06.12
    - Добавлено: манифест для отключения виртуализации каталогов (Vista, Windows7).
	- Добавлено: синхронизация доступа к COM портам.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 90) 08.04.12
    - Добавлено: вывод даты/времени при экспортировании в Excel.
    - Удалено: настройка "Параметризированный SQL скрипт".
	- Удалено: управление транзакцией при выполнении SQL скрипта.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 89) 01.04.12
	- Изменено: увеличена стабильность при одновременном опросе по нескольким каналам связи.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 88) 21.03.12
	- Изменено: менеджер памяти.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 87) 18.03.12
	- Изменено: увеличена стабильность при длительном опросе для платформы x64.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 86) 11.03.12
	- Изменено: по умолчанию используется фильтрование пакетов данных.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 85) 04.03.12
	- Изменено: по умолчанию используется параметризированный SQL скрипт.
    - Исправлено: работа в Slave режиме для TCP/IP подключения и типа протокола "Modbus через TCP".

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 84) 14.02.12
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 83) 07.02.12
    - Изменено: визуальный компонент редактирования значения.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 82) 05.02.12
    - Изменено: менеджер памяти.
	- Изменено: менее строгая проверка длины данных.
	- Удалено: анимация иконки в трее.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 81) 18.12.11
    - Добавлено: регулирование паузы перед посылкой команды.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 80) 11.12.11
    - Добавлено: фильтрация принятых данных в режиме "Modbus через TCP".
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 79) 05.12.11
    - Добавлено: возможность использования заданного кол-ва попыток при опросе недоступного устройства.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 78) 27.11.11
    - Добавлено: для составной переменной возможность игнорирования качества используемых переменных.
    - Добавлено: для SQL переменной возможность игнорирования качества используемых переменных.
    - Добавлено: принудительный разрыв сеанса связи при ошибках на сокете для Modbus TCP.
	- Добавлено: вывод в лог дополнительной информации о подключаемых драйверах.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 77) 16.10.11
    - Изменено: отключение модемного подключения в режиме Slave.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 76) 26.09.11
    - Изменено: нумерация файлов логов.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 75) 11.09.11
    - Изменено: обработка преамбулы Modbus команды.
    - Изменено: увеличен размер поля имени переменной во встроенной базе данных.
	- Изменено: проверка достоверности параметров типизированой Modbus переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 74) 05.09.11
    - Изменено: защита от запуска в режиме отладки.
	- Удалено: проверка размера доступной памяти.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 73) 07.08.11
    - Исправлено: чтение конфигурации сохраненной в системе с другим разделителем в дробном числе.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 72) 10.07.11
    - Добавлено: при подключении со стороны клиента не проверяется уникальность экземпляра сервера.
	- Добавлено: ключ командной строки для выхода без запуска.
	- Исправлено: удаление ярлыков при деинсталляции.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 71) 04.07.11
    - Изменено: деинициализация модемного подключения
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 70) 15.05.11
    - Добавлено: форсированное завершение работы с TCP каналом при некорректном завершении сеанса с удаленной стороны.
	- Добавлено: определение формата даты/времени для непараметризированных SQL скриптов.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 69) 17.04.11
    - Изменено: экспорт/импорт в csv.
    - Изменено: условие завершения сеанса связи для модемного подключения по протоколу Modbus ASCII.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 68) 20.03.11
    - Добавлено: защита от некорректного завершения сеанса связи по TCP для Slave режима.
    - Изменено: при инсталляции не перезаписывается файл конфигурации.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 67) 13.03.11
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 66) 08.03.11
    - Добавлено: сброс watchdog-а во время отработки команд.
    - Изменено: очистка каталога с логами.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 65) 08.02.11
    - Изменено: вызов визуальных окон из плагинов.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 64) 26.12.10
    - Добавлено: контрольная сумма для модулей АСКВД "Вектор".
    - Изменено: окно "О программе" при загрузке данных из ресурсной dll.
    - Исправлено: мелкие недостатки.
	
(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 63) 07.12.10
    - Добавлено: slave подключение через TCP клиент.
    - Изменено: параметры TCP сервера перенесены из настроек в параметры узла.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 62) 28.11.10
    - Изменено: удаление файлов лога и отчетов об ошибке.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 61) 21.11.10
    - Добавлено: master подключение через TCP сервер
    - Изменено: обработка TCP подключений
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 60) 01.11.10
    - Исправлено: перезагрузка сервера.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 59) 17.10.10
    - Изменено: улучшена производительность

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 58) 19.09.10
    - Добавлено: оперативное обновление вкладки состояния OPC группы
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 57) 05.09.10
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 56) 29.08.10
    - Изменено: оптимизирован вывод в лог в отладочном режиме.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 55) 01.08.10
    - Добавлено: отработка записи при дублировании переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 54) 29.07.10
    - Добавлено: поддержка функций Quality и DateTime в скрипте составной переменной.
    - Добавлено: поддержка функций Quality и DateTime в скрипте SQL переменной.
    - Изменено: обработка скрипта составной переменной.
    - Изменено: обработка скрипта SQL переменной.
    - Удалено: проверка корректности ответной команды, если не используется CRC.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 53) 05.07.10
    - Добавлено: возможность работы без контрольной суммы (CRC).

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 52) 21.06.10
    - Добавлено: интервал тишины для Modbus RTU.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 51) 14.06.10
    - Добавлено: поддержка широковещательных команд.
    - Изменено: по умолчанию данные не переносятся в текущую папку профиля.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 50) 07.06.10
    - Добавлено: переподключение TCP сокета при таймауте ответа.
    - Изменено: поддержка асинхронного режима только для Modbus TCP.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 49) 23.05.10
    - Изменено: отображение текущего состояния сервера.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 48) 17.05.10
    - Изменено: место хранения данных программы.
    - Добавлено: защита от несанкионированного обрыва связи со сторонним OPC сервером.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 47) 03.05.10
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 46) 25.04.10
    - Изменено: тиражирование Modbus переменной и узла.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 45) 11.04.10
    - Добавлено: запуск в отладочном режиме при запуске со стороны OPC клиента.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 44) 05.04.10
    - Изменено: обзор доступных OPC серверов.
    - Добавлено: новые сообщения в отладочном режиме.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 43) 29.03.10
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 42) 22.03.10
    - Добавлено: список текущих модулей в отчет об исключительной ситуации.
    - Добавлено: новые сообщения в отладочном режиме.
    - Изменено: вывод в файл лога.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 41) 11.03.10
    - Добавлено: генерация скриншота при фиксировании ошибки.
    - Добавлено: отслеживание зависания потока.
    - Изменено: обработчик ошибок.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 40) 05.03.10
    - Изменено: нумерация файлов логирования.
    - Изменено: компонент просмотра анимированного GIF.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 39) 01.03.10
    - Добавлено: поддержка строк в скрипте составной переменной.
    - Добавлено: поддержка текущего формата строки при записи произвольной переменной.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 38) 24.02.10
    - Изменено: реализация параметра "Производительность".
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 37) 15.02.10
    - Изменено: чтение списка доступных OPC DA серверов.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 36) 07.02.10
    - Добавлено: определение периода опроса в миллисекундах.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 35) 01.02.10
    - Изменено: папка настроек перенесена из текущего каталога в "Application Data".
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 34) 27.01.10
    - Изменено: убрана проверка старшего бита номера Modbus функции (признак ошибки)
      для переменной произвольного типа.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 33) 27.12.09
    - Добавлено: задание произвольной скорости COM порта.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 32) 30.11.09
    - Изменено: вычисление составных и SQL переменных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 31) 15.11.09
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 30) 08.11.09
    - Изменено: форма определения временного периода для исторической SQL переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 29) 02.11.09
    - Добавлено: вывод выборки данных для исторической SQL переменной.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 28) 25.10.09
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 27) 18.10.09
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 26) 11.10.09
    - Добавлено: поддержка системных переменных в скрипте составной переменной.
    - Добавлено: вывод в лог события разрыва TCP соединения с удаленной стороны.
    - Изменено: системные переменные ITEMCOUNT, ERRORCOUNT, POLL отрабатываются
      на основе переменных текущего узла и узлов уровнем ниже.
    - Изменено: системная переменная LINKQUALITY вычисляется исходя из всех 
      опрашиваемых переменных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 25) 17.09.09
    - Изменено: поддержка истории Овен для демо-версии.
    - Изменено: увеличина производительность при передаче данных DDE клиенту.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 24) 06.09.09
    - Добавлено: формирование качества переменной на основе значения другой переменной.
    - Добавлено: определение максимального срока хранения данных во встроенной базе данных.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 23) 26.08.09
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 22) 23.08.09
    - Добавлено: реализация дополнительных интерфейсов для OPC HDA 1.20.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 21) 18.08.09
    - Добавлено: поддержка UInt64 для типа BCD.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 20) 11.08.09
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 19) 09.08.09
    - Добавлено: корректное отключения модемного подключения при пропаже несущей.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 18) 02.08.09
    - Изменено: переменная-свойство обновляется после чтения соответствующей переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 17) 12.07.09
    - Изменено: улучшена производительность опроса.
    - Добавлено: передача файла конфигурации в командной строке.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 16) 28.06.09
    - Добавлено: поддержка истории "Овен".
    - Добавлено: расширенная настройка аппаратного управления COM портов.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 15) 21.06.09
    - Изменено: ускорена загрузка конфигурации.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 14) 27.05.09
    - Добавлено: вывод в лог при разборе исторических данных.
    - Изменено: чтение исторических данных.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 13) 18.05.09
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 12) 12.05.09
    - Добавлено: детализированный вывод в лог.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 11) 27.04.09
    - Изменено: обработка ошибок при работе с COM портами.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 10) 20.04.09
    - Изменено: параметры подключения к встроенной базе данных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 9) 12.04.09
    - Добавлено: параметр "Команды инициализации" для модемного подключения;
    - Удалено: параметр "Тип набора по умолчанию" для модемного подключения;
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 8) 06.04.09
    - Добавлено: параметр "Время ожидания подключения" для модемного подключения;
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 7) 03.04.09
    - Добавлено: новая функциональность для произвольной переменной;
    - Исправлено: работа в режиме Slave для модемного подключения;
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 6) 16.03.09
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 5) 01.03.09
    - Изменено: синхронное чтение/запись.
    - Изменено: при деинсталяции удаляются только проинсталированые файлы.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 4) 16.02.09
    - Добавлено: функция выполнения SQL скрипта в интерфейс взаимодействия сервера и драйвера.
    - Добавлено: посылка преамбулы для Modbus команды.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 3) 29.01.09
    - Исправлено: взаимодействие с Excel.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 2) 16.01.09
    - Изменено: обновлена справка.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (сборка 1) 22.12.08
    - Добавлено: встроенная база данных.
    - Добавлено: масштабирование значения переменной.
    - Добавлено: чтение временой метки при получении данных из реестра.
    - Добавлено: отдельный путь для записи значения при работе с реестром.
    - Изменено: алгоритм чтения истории универсального формата.
    - Изменено: определение размерности, минимального и максимального значения переменной.
    - Изменено: формат CSV экспорта/импорта.
    - Изменено: интерфейс редактирования свойств Modbus переменной.
    - Изменено: минимальная граница таймаута ожидания ответа снижена до 0,1 сек.
    - Исправлено: мелкие недостатки.


(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 30) 20.11.08
    - Исправлено: мерцание окна лога при выводе информации.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 29) 17.11.08
    - Изменено: опрос по каждому каналу вынесен в отдельный поток;
    - Изменено: увеличена максимальная граница параметра "Таймаут ожидания пакета";
    - Добавлено: поддержка функций текущего времени в скрипте.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 28) 29.10.08
    - Добавлено: поддержка Windows Vista;
    - Добавлено: чтение/запись данных из реестра;
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 27) 20.10.08
    - Исправлено: не добавляются переменные плагинов не поддерживающих тиражирование.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 26) 15.10.08
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 25) 12.10.08
    - Добавлено: тиражирование узлов и переменных;
    - Добавлено: параметр производительности работы сервера;
    - Изменено: оптимизирована производительность опроса;
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 24) 02.10.08
    - Изменено: увеличен приоритет команды опроса переменных после записи;
    - Изменено: оптимизирован вывод в лог;
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 23) 08.09.08
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 22) 09.07.08
    - Добавлено: переподключение к OPC переменной при ошибке связи.
    - Изменено: в режиме Modbus slave выдается ошибка при передаче
      переменных плохого качества.
    - Изменено: предопределенные переменные названы системными.
    - Изменено: вычисление значения системных переменных ITEMCOUNT и ERRORCOUNT.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 21) 26.06.08
    - Добавлено: передача по Modbus протоколу через TCP.
    - Изменено: процедура опроса COM портов.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 20) 24.06.08
    - Добавлено: дублирование значения переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 19) 19.06.08
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 18) 16.06.08
    - Добавлено: отображение текущего кол-ва переменных конфигурации.
    - Изменено: настройки Slave подключения перенесены в дополнительные параметры.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 17) 09.06.08
    - Исправлено: запись Modbus переменной типа BCD.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 16) 04.06.08
    - Изменено: изменено ядро программы с целью улучшения отображения 
      текущего состояния.
    - Изменено: поведение в режиме симуляции при отсутствии сопоставляемой
      переменной симулирования.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 15) 05.05.08
    - Добавлено: вывод в лог дополнительной информации.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 14) 01.05.08
    - Добавлено: межсимвольный интервал чтения COM порта.
    - Изменено: оптимизировано отображение текущего состояния опрашиваемых
      переменных.
    - Изменено: процедура отключения модемного подключения.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 13) 17.04.08
    - Изменено: исполнение SQL скриптов.
    - Изменено: процедура отключения от модема.
    - Добавлено: параметр фильтрации пакетов данных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 12) 09.04.08
    - Изменено: опрос с помощью предопределенной переменной POLL.
    - Изменено: поведение при некорректном ответе во время работы через модем.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 11) 07.04.08
    - Добавлено: определение приоритета работы сервера.
    - Изменено: обработка данных в синхронном режиме по умолчанию.
    - Изменено: параметры конфигурации на вкладке "Разные" разбиваются 
        на основные и дополнительные.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 10) 24.03.08
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 9) 21.03.08
    - Исправлено: обработка неопределенных данных (NAN, INF).
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 8) 19.03.08
    - Добавлено: возможность отработки записи при присвоении значения
      переменной в скрипте чтения составной переменной.
    - Добавлено: возможность отработки записи при присвоении значения
      переменной в SQL скрипте чтения SQL переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 7) 17.03.08
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 6) 05.03.08
    - Добавлено: экспорт/импорт из формата CSV.
    - Добавлено: изменение конфигурации через COM интерфейс.
    - Добавлено: возможность инсталляции в тихом (silent) режиме.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 5) 18.02.08
    - Добавлено: параметр "Макс. интервал между символами пакета COM порта".
    - Добавлено: несколько попыток отключении модемного подключения.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 4) 30.12.07
    - Изменено: оптимизирована работа с памятью.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 3) 10.12.07
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 2) 03.12.07
    - Изменено: оповещение OPC клиента об изменении данных со стороны сервера.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.8 (сборка 1) 26.11.07
    - Добавлено: чтение истории 20-й функцией с сохранением в Excel.
    - Добавлено: чтение истории 20-й функцией с сохранением в SQL базе данных.
    - Добавлено: динамическое чтение и изменение свойств переменной с использованием 
      переменной-свойство.
    - Добавлено: чтение SQL скрипта из файла.
    - Добавлено: возможность отключения мониторинга качества переменной для клиента.
    - Изменено: отключение модема при не установленном соединении.
    - Изменено: поведение при отключении последнего OPC клиента.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.7 (сборка 7) 10.10.07
    - Изменено: сохранение строки подключения к базе данных.
    - Удалено: период опроса COM порта. 

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.7 (сборка 6) 28.09.07
    - Изменено: оптимизирована работа с COM портом 
      в режиме ожидания данных.
    - Изменено: режим поддержки RS-485.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.7 (сборка 5) 22.09.07
    - Изменено: оптимизирована загрузка конфигурации.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.7 (сборка 4) 13.09.07
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.7 (сборка 3) 10.09.07
    - Изменено: чтение параметров программы из ресурсов.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.7 (сборка 2) 07.09.07
    - Изменено: регистрация OPC сервера.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.7 (сборка 1) 29.08.07
    - Добавлено: поддержка OPC HDA 1.20.
    - Добавлено: чтение данных из SQL сервера через OPC HDA.
    - Добавлено: симуляция для OPC HDA.
    - Добавлено: переменная триггер для посылки произвольной команды 
        при записи переменной.
    - Добавлено: поддержка drag&drop при копировании или переносе переменных.
    - Изменено: программный идентификтор сервера (ProgID).

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 13) 19.07.07
    - Изменено: порядок регистров по умолчанию.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 12) 01.07.07
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 11) 29.06.07
    - Изменено: определение порядка байт в свойствах узла.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 10) 26.06.07
    - Добавлено: запись во встроенном OPC клиенте.
    - Добавлено: чтение параметров программы из внешних ресурсов.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 9) 13.06.07
    - Изменено: улучшена производительность на больших конфигурациях.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 8) 04.06.07
    - Добавлено: переопрос SQL переменных.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 7) 28.05.07
    - Добавлено: более эффективное разбиение на пакеты.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 6) 22.05.07
    - Исправлено: ошибка при опросе нескольких модемных линий.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 5) 21.05.07
    - Изменено: выполнение SQL скипта.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 4) 02.05.07
    - Добавлено: возможность ввода имени узла в настройках TCP/IP подключения.
    - Исправлено: зависание при работе с некоторыми видами виртуальных COM портов.
    - Изменено: процедура опроса при ошибках связи с устройством.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 3) 22.04.07
    - Добавлено: максимальное кол-во промежуточных (неинформативных) регистров
      при формировании группового запроса.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 2) 15.04.07
    - Исправлено: переполнение идентификатора транзакции Modbus TCP.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.6 (сборка 1) 11.04.07
    - Добавлено: Slave режим для Modbus TCP подключения.
    - Добавлено: Slave режим для модемного подключения.
    - Добавлено: установка режима Master/Slave для узла.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.5 (сборка 9) 04.04.07
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.5 (сборка 8) 02.04.07
    - Исправлено: переопрос для TCP подключения при ошибке связи.
    - Исправлено: некорректная запись строки в не числовом формате.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.5 (сборка 7) 29.03.07
    - Исправлено: некорректная запись длинной строки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.5 (сборка 6) 13.03.07
    - Добавлено: улучшена производительность работы при подключении нескольких клиентов.
    - Изменено: при инсталляции не затирается ключевой файл. 
    - Исправлено: зависание при просмотре gif анимации.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.5 (сборка 5) 21.02.07
    - Изменено: процесс опроса переменных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.5 (сборка 4) 12.02.07
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.5 (сборка 3) 28.01.07
    - Изменено: вычисление составной и SQL переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.5 (сборка 2) 25.01.07
    - Добавлено: изменение других переменых в скрипте чтения составной переменной.
    - Добавлено: изменение других переменых в SQL скрипте чтения SQL переменной.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.5 (сборка 1) 09.01.07
    - Добавлено: новый инсталлятор на основе NSIS.
    - Добавлено: получение данных с других OPC серверов.
    - Добавлено: возможность автозапуска программы.
    - Изменено: работа через модемное подключение.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 13) 17.12.06
    - Добавлено: задание типа, границ и размерности для составной переменной.
    - Исправлено: опрос переменной симуляции.
    - Исправлено: не корректный запуск сервера при активизации со стороны клиента.
    - Исправлено: вычисление составной переменной.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 12) 14.11.06
    - Изменено: улучшена производительность вычисления составной и SQL переменных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 11) 13.11.06
    - Изменено: вычисление SQL переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 10) 02.11.06
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 9) 30.10.06
    - Добавлено: связь через TCP с использованием прокси сервера.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 8) 24.10.06
    - Добавлено: возможность сублицензирования.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 7) 08.10.06
    - Добавлено: определение сохраняемости конфигурации в параметрах ключа.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 6) 03.10.06
    - Изменено: запись нескольких переменных в скрипте составной переменной.
    - Исправлено: проверка на коррекность скрипта составной переменной.
    - Добавлено: помощь по поддержке RS-485 в окне COM порта.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 5) 17.09.06
    - Исправлено: запись составной переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 4) 15.09.06
    - Добавлено: поддержка переменных в русской кодировке в скрипте составной переменной.
    - Исправлено: утечка памяти при работе с составными переменными.
    - Исправлено: некорректное деление в скрипте составной переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 3) 22.08.06
    - Исправлено: некорректное вычисление составной переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 2) 21.08.06
    - Изменено: в произвольной переменной удалено задание функции.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.4 (сборка 1) 13.08.06
    - Добавлено: SQL переменные.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.3 (сборка 2) 28.07.06
    - Добавлено: скорость COM порта 76800.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.3 (сборка 1) 20.07.06
    - Изменено: вычисление составной переменной с использованием скрипта,
      позволяющего использовать сложные функции с возможностью ветвления логики.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.2 (сборка 4) 06.07.06
    - Добавлено: поддержка режима RS-485 для COM порта.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.2 (сборка 3) 03.07.06
    - Исправлено: некорректная запись логического типа через DDE.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.2 (сборка 2) 15.06.06
    - Добавлено: асинхронное подключение через Modbus TCP/IP.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.2 (сборка 1) 12.06.06
    - Добавлено: подключение через Modbus TCP/IP.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.1 (сборка 7) 05.06.06
    - Изменено: интерпритация типа данных BCD.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.1 (сборка 6) 03.06.06
    - Добавлено: тип данных BCD в произвольные переменные.
    - Добавлено: тип string в типизированные переменные.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.1 (сборка 5) 02.06.06
    - Добавлено: тип данных BCD в типизированные переменные.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.1 (сборка 4) 28.05.06
    - Добавлено: целый знаковый и беззнаковый тип размером 8 байт.
    - Добавлено: работа по DDE протоколу с использованием текстового режима.
    - Исправлено: работа по DDE протоколу с использованием формата XlTable.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.1 (сборка 3) 25.05.06
    - Добавлено: помощь по использованию SQL скрипта и ретрансляции.
    - Изменено: интерфейс обмена сервера и драйвера.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.1 (сборка 2) 19.05.06
    - Добавлено: возможность исполнения произвольного SQL скрипта 
      при получении данных с устройства.
    - Добавлено: ретрансляция Modbus команды.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.1 (сборка 1) 15.05.06
    - Добавлено: функциональность OPC клиента для опроса все переменных конфигурации.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 23) 06.05.06
    - Исправлено: некорректная обработка в случае наличия в каталоге драйверов
      сторонних dll неопределенного формата.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 22) 27.04.06
    - Изменено: интерфейс связи сервера и драйвера устройства (dll).

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 21) 30.03.06
    - Изменено: отключение модема при отсоединении OPC клиента.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 20) 28.03.06
    - Исправлено: процедура опроса.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 19) 28.03.06
    - Изменено: чтение свойств переменной.
    - Изменено: gif анимация.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 18) 22.03.06
    - Изменено: инициализация модема.
    - Добавлено: улучшена масштабируемость при подключении нескольких клиентов.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 17) 22.03.06
    - Добавлено: в интерфейс обмена между сервером и dll добавлены методы управления
      сигналами COM порта DTR и RTS.
    - Изменено: отключение модема.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 16) 21.03.06
    - Исправлено: инициализация модема.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 15) 16.03.06
    - Добавлено: подключение к удаленным устройствам через модем.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 14) 10.03.06
    - Добавлено: поддержка узкоспециализированного формата для обмена через DDE.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 13) 05.03.06
    - Добавлено: предопределенная переменная "CURRENTTIME" - текущее время.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 12) 03.03.06
    - Добавлено: поддержка формата "Fast Table Data"(XlTable) для обмена через DDE.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 11) 25.02.06
    - Исправлено: некорректная работа в ограниченном режиме гостя или пользователя.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 10) 19.02.06
    - Изменено: определение стандартных переменных.
    - Добавлено: усовершенствован алгоритм обмена по DDE.
    - Добавлено: более подробный лог обмена по DDE в режиме отладки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 9) 14.02.06
    - Добавлено: установка любого типа для произвольной переменной.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 8) 22.01.06
    - Добавлено: определение формата строки для произвольной переменной.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 7) 17.01.06
    - Исправлено: не отображаются пункты меню переключения Master/Slave режима.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 6) 15.01.06
    - Добавлено: новый вид произвольной переменной упрощающий ее использование.
    - Изменено: установка свойств в иерахической структуре конфигурации. 
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 5) 10.01.06
    - Изменено: идентичное задание периода опроса в свойствах узла и переменной. 
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 4) 08.12.05
    - Добавлено: параметр "Использовать лог". 
    - Изменено: обновлено справочное руководство. 

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 3) 04.12.05
    - Добавлено: экспорт/импорт с использованием формата XML. 
    - Добавлено: параметр "Подтверждение на закрытие сервера, 
      при подключенных клиентах".

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 2) 27.11.05
    - Добавлено: параметр "Период опроса COM порта".
    - Добавлено: возможность в таблице переменных просматривать свойства узла. 

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.0 (сборка 1) 14.11.05
    - Добавлено: работа в Slave режиме
    - Изменено: оптимизирована процедура опроса.
    - Удалено: отсылка Modbus запросов через сеть GSM в виде SMS сообщений.
    - Добавлено: параметр конфигурации определяющий необходимость
      опроса при старте.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.10 (сборка 6) 09.11.05
    - Добавлено: возможность опроса с заданной начальной фазой.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.10 (сборка 5) 24.10.05
    - Изменено: увеличение производительности приема пакетов в ASCII режиме.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.10 (сборка 4) 04.10.05
    - Исправлено: некорректное сохранение свойств переменных с одинаковым 
      идентификаторами, для разных DLL.
    - Изменено: в узел добавляется только переменная, соответствующая 
      данному узлу.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.10 (сборка 3) 24.08.05
    - Добавлено: предопределенная переменная PRIORITY для задания приоритета.
    - Исправлено: мелкие недостатки.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.10 (сборка 2) 16.08.05
    - Добавлено: возможность работы в формулах с переменными типа boolean.
    - Изменено: в slave режиме полученный запрос отправляется не всем DLL
      а только тем кто использует данный СОИ порт.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.10 (сборка 1) 25.07.05
    - Добавлено: работа программы в режиме Modbus Slave.
    - Добавлено: возможность чтения переменной сразу после записи.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.9 (сборка 3) 10.07.05
    - Исправлено: не вычислялась составная переменная в режиме симуляции.
    - Исправлено: частота изменения переменной симуляции в соответсвии с
      заданной частотой переменной.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.9 (сборка 2) 21.06.05
    - Изменено: режим симуляции только для переменных доступа к устройству.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.9 (сборка 1) 16.06.05
    - Добавлено: режим симуляции, позволяющий переключаться между рабочим
      режимом с запросами к устройству и режимом симуляции, не меняя
      конфигурацию.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 14) 09.06.05
    - Добавлено: использование в составных переменных при чтении и записи, 
      переменных других узлов.
    - Исправлено: мелкие недостатки,

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 13) 01.06.05
    - Изменено: сервер не закрывается при отключении клиента.
    - Исправлено: преждевременное удаление неотработанной задачи при большом
      таймауте ожидания ответа.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 12) 27.05.05
    - Исправлено: некорректная отработка первого чтения составной переменной,
      с использованием предопределенной переменной POLL.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 11) 11.05.05
    - Добавлено: сохранение состояния параметров ведения лога.
    - Исправлено: ошибка на сервере если меняется активность OPC группы
      без задания частоты обновления

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 10) 23.03.05
    - Изменено: алгоритм опроса составных переменных.

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 9) 20.03.05
    - Добавлено: возможность замены стандартных иконок
    - Исправлено: замирание опроса после записи в составную переменную

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 8) 14.03.05
    - Исправлено: Зависание при завершении программы. 

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 7) 13.03.05
    - Исправлено: ошибка при подключении второго клиента, 
      если сервер предварительно не был запущен

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 6) 04.03.05
    - Исправлено: ошибки при работе в синхронном режиме

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 5) 25.02.05
    - Изменено: качество составных переменных определяется из
      качества переменных входящих в формулу

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 4) 24.02.05
    - Исправлено: конвертирование переменных

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 3) 15.02.05
    - Исправлено: запись типизированных переменных размером более 2-х байт

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 2) 09.02.05
    - Добавлено: произвольная переменная строкового типа
    - Добавлено: предопределенные переменные READCOMPLETE, WRITECOMPLETE
    - Изменено: формат отображения комментариев

(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 2.8 (сборка 1) 05.02.05
    - Добавлено: функциональность DDE сервера

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.7 (сборка 1) 28.01.05
    - Добавлено: настройка отображаемых колонок в таблице переменных
    - Добавлено: возможность менять расположение переменных в узле
    - Добавлено: автоматическая или ручная подгонка ширины колонок в 
      таблице переменных
    - Добавлено: сохранение и восстановление состояния таблицы переменных
    - Исправлено: клиенту не отсылается оповещение при изменении качества

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.6 (сборка 3) 25.01.05
    - Добавлено: кнопка "Применить" при изменении переменной симулирования
    - Изменено: отображение индивидуальной частоты для переменной
    - Исправлено: не загружаются сохраненная конфигурация СОМ портов

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.6 (сборка 2) 22.01.05
    - Исправлено: подсчет контрольной суммы LRC

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.6 (сборка 1) 21.01.05
    - Добавлено: экспорт/импорт части конфигурации

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.5 (сборка 3) 18.01.05
    - Изменено: алгоритм опроса переменных

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.5 (сборка 2) 17.01.05
    - Добавлено: возможность останова и запуска сервера
    - Устранены мелкие недочеты

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.5 (сборка 1) 19.12.04
    - Добавлено: переменные симулирования (константа, случайное, счетчик)
    - Добавлено: возможность установки отдельной частоты опроса для 
      каждой переменнной

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.4 (сборка 5) 24.11.04
    - Изменено: более подробная детализация в логе
    - Устранены мелкие недочеты

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.4 (сборка 4) 21.11.04
    - Добавлено: поле комментария к конфигурации
    - Исправлено: нестабильная работа в Win98

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.4 (сборка 3) 17.11.04
    - Добавлено: новые операции '&' и '|' для составных переменных

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.4 (сборка 2) 14.11.04
    - Изменено: отображение свойства "Протокол" в параметрах узла

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.4 (сборка 1) 11.11.04
    - Добавлено: поддержка Modbus ASCII устройств

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.3 (сборка 3) 01.11.04
    - Исправлено: инициализация при занятости СОМ порта

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.3 (сборка 2) 01.11.04
    - Изменено: сохранение параметров СОМ портов
    - Изменено: алгоритм опроса занятых устройств

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.3 (сборка 1) 29.10.04
    - Добавлено: защита конфигурации контрольной суммой, шифрованием
      и паролем
    - Добавлено: возможность сворачивания программы при старте

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.2 (сборка 3) 20.10.04
    - Добавлено: полнофункциональная 30 дневная версия

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.2 (сборка 2) 15.10.04
    - Исправлено: некорректная работа с произвольными переменными

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.2 (сборка 1) 08.10.04
    - Добавлено: типизированные переменные, позволяющие работать
      со стандартными типами данных

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.1 (сборка 1) 13.09.04
    - Добавлено: предопределенная переменная "Качество связи"
    - Добавлено: ограничение максимальной длины посылки
    - Добавлено: сворачивание программы в трей
    - Добавлено: определение общего кол-ва переменных плохого качества
    - Исправлено: неверная работа сервера после повторного подключения клиента
    - Устранены мелкие недочеты

(*) Lectus Modbus OPC сервер 2.0 (сборка 1) 13.07.04
    - Добавлено: составные переменные, значения которых вычисляются
      по формуле и могут зависеть от других переменных
    - Удалено: коэффициент из свойств переменной
    - Изменено: конфигурирование стандартных переменных
    - Добавлено: предопределенные переменные
    - Добавлено: процентный признак качества связи
    - Устранены мелкие недочеты
(*) Lectus Modbus OPC сервер 1.2 (сборка 2) 22.06.04
    - Добавлена событийная модель для SMS сообщений
(*) Lectus Modbus OPC сервер 1.2 (сборка 1) 11.06.04
    - Добавлена возможность ограничивать максимальный размер пакета
(*) Lectus Modbus OPC сервер 1.1 (сборка 4) 20.05.04
    - Добавлен вывод в лог набора диагностических сообщений
(*) Lectus Modbus OPC сервер 1.1 (сборка 3) 17.05.04 
    - Изменено: значение переменной не сбрасывается после ошибки чтения 
    - Устранены мелкие недочеты 
(*) Lectus Modbus OPC сервер 1.1 (сборка 2) 06.04.04 
    - Изменено: повышен приоритет синхронных и ассинхронных операций чтения, 
      записи и обновления по отношению к фоновому обновлению переменных 
(*) Lectus Modbus OPC сервер 1.1 (сборка 1) 01.04.04 
    - Добавлена возможность обновления значений переменных 
    - Добавлена стандартная переменная PollNow для обновления переменных группы 
    - Исправлено: не верно отрабатывалась частота опроса устройства 
(*) Lectus Modbus OPC сервер 1.0 (сборка 1) 13.02.04 


Контактная информация
---------------------
  LectusSoft
    MAIL: support@lectussoft.com
    WEB:  www.lectussoft.com
    ICQ:  259040327